Author: ConsultantPlus

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО РАДИОЧАСТОТАМ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ
от 6 декабря 2004 г. N 04-03-04-001

О ВЫДЕЛЕНИИ ПОЛОСЫ РАДИОЧАСТОТ
433,075 - 434,750 МГЦ ДЛЯ МАЛОМОЩНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ

Отмечая возрастающий спрос в Российской Федерации на маломощные радиостанции диапазона 433 МГц, учитывая накопленный опыт рассмотрения радиочастотных заявок на выделение полосы радиочастот 433,075 - 434,750 МГц для радиостанций мощностью до 10 мВт, признавая необходимость упрощения процедуры и сокращения сроков оформления разрешительных документов на использование указанной полосы радиочастот для разработки и производства в Российской Федерации, модернизации и ввоза из-за границы на территорию Российской Федерации маломощных радиостанций, ГКРЧ решила:
1. Утвердить прилагаемые основные технические характеристики маломощных радиостанций.
2. Разрешить гражданам Российской Федерации и российским юридическим лицам использование на вторичной основе полосы радиочастот 433,075 - 434,750 МГц для разработки, производства, модернизации и эксплуатации на территории Российской Федерации маломощных (до 10 мВт) радиостанций без оформления частных решений ГКРЧ на использование полосы радиочастот и разрешений Федерального агентства связи на использование номиналов радиочастот для каждого конкретного типа радиостанций при выполнении следующих условий:
- технические характеристики разрабатываемых, производимых, модернизируемых и ввозимых из-за границы маломощных радиостанций должны соответствовать основным техническим характеристикам, указанным в п. 1 настоящего решения;
- каждый тип радиостанции отечественного производства, а также ввозимого из-за границы зарубежного производства должен иметь подтверждение соответствия установленным в Российской Федерации требованиям.
Применение указанных радиостанций на территории Российской Федерации без их регистрации в установленном порядке не допускается.
3. Ввоз из-за границы на территорию Российской Федерации конкретных типов радиостанций должен осуществляться в установленном порядке.
4. Контроль за выполнением пользователями радиостанций указанных условий использования выделенной полосы радиочастот осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере связи.

Приложение
к решению ГКРЧ
от 6 декабря 2004 г. N 04-03-04-001

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАЛОМОЩНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ ДИАПАЗОНА 433 МГЦ

┌───┬──────────────────────────────┬───────────────────┬─────────┐
│ N │    Наименование параметра    │Значение параметра │ Единицы │
│п/п│                              │                   │измерения│
├───┼──────────────────────────────┼───────────────────┼─────────┤
│1  │Полоса радиочастот            │433,075 - 434,750  │МГц      │
├───┼──────────────────────────────┼───────────────────┼─────────┤
│2  │Максимальная излучаемая       │10                 │мВт      │
│   │мощность передатчика, не более│                   │         │
├───┼──────────────────────────────┼───────────────────┼─────────┤
│3  │Класс излучения               │16K0F3E            │-        │
├───┼──────────────────────────────┼───────────────────┼─────────┤
│4  │Тип излучения                 │симплексная        │-        │
│   │                              │одноканальная ЧМ   │         │
│   │                              │телефония          │         │
├───┼──────────────────────────────┼───────────────────┼─────────┤
│5  │Шаг сетки частот              │25                 │кГц      │
├───┼──────────────────────────────┼───────────────────┼─────────┤
│6  │Нижняя звуковая частота       │300                │Гц       │
├───┼──────────────────────────────┼───────────────────┼─────────┤
│7  │Верхняя звуковая частота      │3000               │Гц       │
├───┼──────────────────────────────┼───────────────────┼─────────┤
│8  │Девиация частоты, не более    │5                  │кГц      │
├───┼──────────────────────────────┼───────────────────┼─────────┤
│9  │Количество программируемых    │не                 │ед.      │
│   │каналов                       │регламентируется   │         │
├───┼──────────────────────────────┼───────────────────┼─────────┤
│10 │Относительный уровень         │-60                │дБ       │
│   │побочных излучений            │                   │         │
│   │передатчика, не хуже          │                   │         │
├───┼──────────────────────────────┼───────────────────┼─────────┤
│   │                              │      -6           │         │
│11 │Допустимое отклонение частоты │5 x 10             │-        │
│   │передатчика, не более         │                   │         │
├───┼──────────────────────────────┼───────────────────┼─────────┤
│12 │Тип антенны                   │приемопередающая,  │-        │
│   │                              │штыревая           │         │
├───┼──────────────────────────────┼───────────────────┼─────────┤
│13 │Ширина диаграммы              │360                │град.    │
│   │направленности антенны в      │                   │         │
│   │горизонтальной плоскости      │                   │         │
├───┼──────────────────────────────┼───────────────────┼─────────┤
│14 │Коэффициент усиления антенны, │0                  │дБ       │
│   │не более                      │                   │         │
└───┴──────────────────────────────┴───────────────────┴─────────┘

Примечания. 1. Полоса частот 433,075 - 434,750 МГц используется на вторичной основе.
2. Маломощные радиостанции должны использоваться в локальных сетях подвижной радиосвязи.
3. Параметры приемных устройств маломощных радиостанций не регламентируются.